様式第４号（第７条関係）
やまぽっかリノベ（寒さ対策・断熱化）工事内容確認表

１．工事内容確認表（様式第３号）１－２に該当する窓改修工事
該当	工事の
種別	窓等の数	仕様（建具とガラス又は枠と戸の種類）
又は製品名	熱貫流率Ｕ※
（W/㎡･K）	基準値	確認欄	
□	外窓
交換				1.5以下	□	
						□	
□	内窓
設置					□	
						□	
※熱貫流率Ｕを製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

２．工事内容確認表（様式第３号）１－３に該当する部分改修工事
該当	改修部位	断熱材の種類
又は製品名	厚さ
(mm)	熱伝導率※
(W/m･K)	熱抵抗値Ｒ
（㎡･K/W）	基準値	確認欄	
□	屋根	
				6.6以上	□	
□	天井	
				5.7以上	□	
□	外壁	
				3.3以上	□	
□	床	
				3.3以上	□	
□	基礎	
				3.5以上	□	
※熱伝導率を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

熱抵抗値Ｒ（㎡・Ｋ/Ｗ）＝材料厚さ（ｍｍ）÷熱伝導率（Ｗ/ｍ・Ｋ）÷１０００